# Frezavimo gylio nustatymas

- Frezavimo gylį nustatyti galima tik tada, kai elektrinis įrankis išjungtas.

- Elektrinį įrankį su įstatyta freza pastatykite ant apdorojamojo ruošinio.
- Dar kartą atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą (12) ties frezavimo galvute (2), norėdami nustatyti frezavimo gylį frezavimo gylio nustatymo skale (15) arba rankiniu būdu, arba rantytuoju varžtu (6).
- Užveržkite sparnuotąjį varžtą (12), esantį ant frezavimo galvutės (2).
- Praktiniu bandymu patikrinkite nustatytą frezavimo gylį ir, jei reikia, pakoreguokite.