# Verktygsbyte

- För att sätta in och byta fräsar rekommenderas användningen av skyddshandskar.

Original-fräs från det omfattande Bosch-tillbehörsprogrammet finns hos din fackhandel.

##

Innan du kan sätta in en fräs måste ta bort fräskorgen (2) från drivenheten (1).

Öppna vingskruven (12) på fräskorgen (2).

Dra ut drivenheten uppåt.

##

Beroende på vilken fräs som används ska huvmuttern bytas med spänntången (8) innan fräsen används.

Om rätt spänntång redan monterats för din fräs följer du arbetsstegen i efterföljande avsnitt.

Spänntången (16) ska sitta med ett litet spel i huvmuttern. Huvmuttern (8) ska vara lätt att montera. Om huvmuttern eller spänntången är skadade så ska dessa bytas ut omedelbart.

Sätt den fasta nyckeln (18) mot verktygsfästet (17) (se bild C1).

Skruva av huvmuttern (8) moturs med den fasta nyckeln (19).

Om så krävs rengör du innan ihopmonteringen alla delar som ska monteras med en mjuk pensel eller genom att blåsa ut med tryckluft.

Sätt an den nya huvmuttern på verktygsfästet (17).

Dra åt huvmuttern löst.

- Dra inte åt spänntången med huvmuttern så länge ingen fräs är monterad. I annat fall kan spänntången skadas.

##

Beroende på användningen finns det fräsar i de mest varierande utförandena och kvaliteterna.

Fräsar i HSS-stål är avsedda för bearbetning av mjuka material, som t.ex. mjukt trä och plast.

Fräsar med hårdmetalleggar (HM) är avsedda speciellt för hårda och abrasiva material, som t.ex. hårt trä och aluminium.

Originalfräsar ur Boschs omfattande tillbehörsprogram får du hos din fackhandlare.

Använd bara felfria och rena fräsar.

##

För att fräsa skall fräskorgen (2) monteras på drivenheten (1) igen.

Öppna vingskruven (12) på fräskorgen (2).

Skjut in drivenheten (1) i fräskorgen (2).

Stäng vingskruven (12) på fräskorgen (2).

Anvisning: Vingskruven (12) och den räfflade skruven (6) kan bytas ut med varandra.

- Kontrollera alltid efter monteringen om drivenheten sitter fast i fräskorgen.