# Podešavanje dubine glodanja

- Podešavanje dubine glodanja sme da se vrši samo kad je isključen električni alat.

- Stavite električni alat sa montiranom glavom glodalice na radni komad koji se obrađuje.
- Ponovo odvrnite leptir zavrtanj (12) na korpi glodalice (2), da biste na osnovu skale za podešavanje dubine glodanja (15) podesili željenu dubinu glodanja ručno ili pomoću nareckanog zavrtnja (6).
- Zatvorite leptir zavrtanj (12) na korpi glodalice (2).
- Prekontrolišite izvršeno podešavanje dubine glodanja praktičnom probom i ispravite je ukoliko je potrebno.