# Technische Daten

Handkreissäge |  | GKS 140
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1400
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl | min-1 | 6200
max. Schnitttiefe mit Sägeblattdurchmesser 184 mm
bei Gehrungswinkel 0° | mm | 64
bei Gehrungswinkel 45° | mm | 45
Spindelarretierung |  | ●
Abmessungen Grundplatte | mm | 290 x 150
max./min. Sägeblattdurchmesser | mm | 184
max. Stammblattdicke | mm | 2,0
Aufnahmebohrung | mm | 20
GewichtA) | kg | 3,7
Schutzklasse |  | / II

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten. Bei Netzimpedanzen kleiner als 1,539 Ohm sind keine Störungen zu erwarten.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.