# ტექნიკური მონაცემები

ხელის დისკური ხერხი |  | GKS 140
--- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎3 601 FB3 0..‎
ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე | ვტ | 1400
უქმე სვლის ბრუნების ნომინალური რიცხვი | წთ⁻¹ | 6200
ხერხვის მაქს. სიღრმე სახერხი დისკის 184 მმ დიამეტრის შემთხვევაში
ხერხვის 0° კუთხეზე | მმ | 64
ხერხვის 45° კუთხეზე | მმ | 45
შპინდელის ჩამკეტი |  | ●
საყრდენი ფილის ზომები | მმ | 290 x 150
მაქს./მინ. სახერხი დისკის დიამეტრი | მმ | 184
სახერხი დისკის ტანის მაქს. სისქე | მმ | 2,0
სახეხი ქარგოლის დასაჯდომი ხვრელის დიამეტრი | მმ | 20
მასაA) | კგ | 3,7
დაცვის კლასი |  | / II

A)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

პარამეტრები მითითებულია ნომინალური ძაბვისთვის [U] 230 ვ. ძაბვის სხვა მნიშველობების შემთხვევაში და ასევე ქვეყნისთვის სპეციფიურ შესრულებაში შესაძლებელია სხვა პარამეტრები.

ჩართვის პროცესები იწვევს ხანმოკლე ძაბვის ვარდნას. ქსელში არახელსაყრელი პირობების შემთხვევაში, შესაძლებელია უარყოფითი ზემოქმედება სხვა მოწყობილობებზე. ქსელის სრული წინაღობისას არა უმეტეს 1,539 ომი არანაირი ხარვეზი არ არის მოსალოდნელი.

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.