# Cirkelzaagblad bevestigen of vervangen

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

- Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereedschap.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Druk op de blokkeerknop uitgaande as (4) en houd deze ingedrukt.

- Druk alleen op de asblokkeerknop (4) bij stilstaande zaagas. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

- Met de binnenzeskantsleutel (17) de spanschroef (18) in draairichting ➊ losdraaien.

- Zwenk de pendelbeschermkap (11) terug en houd deze vast.

- Verwijder de spanflens (19) en het zaagblad (20) van de zaagas met opnameflens (21).

##

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Reinig het zaagblad (20) en alle te monteren spandelen.

- Zwenk de pendelbeschermkap (11) terug en houd deze vast.

- Plaats het zaagblad (20) op de zaagas met opnameflens (21). De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en de pijlrichting op de beschermkap (15) moeten overeenkomen.

- Plaats de spanflens (19) erop en schroef de spanschroef (18) in draairichting ➋ erin. Let op de juiste inbouwpositie van zaagas met opnameflens (21) en spanflens (19).

- Druk op de blokkeerknop uitgaande as (4) en houd deze ingedrukt.

- Draai met de binnenzeskantsleutel (17) de spanschroef (18) in draairichting ➋ vast. Het aanhaalmoment moet 6–9 Nm zijn, dit komt overeen met handvast plus een kwartslag.