# Introduzir/substituir o disco da serra circular

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de lesões no caso de um contacto com o disco de serra.

- Nunca utilizar discos abrasivos como ferramentas de trabalho.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (4).

- Só acione a tecla de bloqueio do veio (4) com o veio de retificação parado. Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

- Desaperte com a chave sextavada interior (17) o parafusos tensor (18) no sentido de rotação ➊.

- Vire a tampa de proteção pendular (11) para trás e segure a mesma.

- Retire o flange de aperto (19) e o disco de serra (20) do veio da serra com o flange de admissão (21).

##

Encontra um resumo dois discos de serra recomendados no final destas instruções.

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Limpe o disco de serra (20) e todos os meus elementos de aperto a montar.

- Vire a tampa de proteção pendular (11) para trás e segure a mesma.

- Coloque o disco de serra (20) no veio da serra com o flange de admissão (21). O sentido de corte dos dentes (sentido das setas no disco de serra) e a seta do sentido de rotação na tampa de proteção (15) têm de coincidir.

- Coloque o flange de admissão (19) e aperte o parafuso tensor (18) no sentido de rotação ➋. Certifique-se da posição de montagem correta do veio da serra com flange de admissão (21) e do flange de aperto (19).

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (4).

- Com uma chave de sextavado interior (17), aperte o parafuso de aperto (18) no sentido de rotação ➋. O binário de aperto deve ser de 6–9 Nm, o que corresponde ao aperto manual mais ¼ de volta.