# Memasang/mengganti mata gergaji untuk mesin gergaji bundar

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera jika menyentuh mata gergaji.

- Janganlah sekali-kali menggunakan mata gerinda sebagai alat kerja mesin gergaji ini.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Tekan dan tahan tombol pengunci poros (4).

- Tekan tombol penahan poros kerja (4) hanya pada poros gergaji stasioner. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

- Putar keluar sekrup penjepit (18) dengan kunci L (17) ke arah ➊.

- Ayunkan kap pelindung yang dapat bergerak (11) dan pegang dengan kuat.

- Lepas flensa penjepit (19) dan mata gergaji (20) dari poros gergaji dengan flensa dudukan (21).

##

Temukan ikhtisar mengenai mata gergaji yang disarankan di akhir petunjuk ini.

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Bersihkan mata gergaji (20) dan komponen penjepit yang dipasang.

- Ayunkan kap pelindung yang dapat bergerak (11) dan pegang dengan kuat.

- Pasang mata gergaji (20) pada poros gergaji dengan flensa dudukan (21). Arah pemotongan gerigi (arah tanda panah pada mata gergaji) dan tanda arah putaran pada kap pelindung (15) harus sesuai.

- Pasang flensa penjepit (19) dan kencangkan baut pengencang (18) ke arah ➋. Perhatikan posisi pemasangan yang benar dari poros gergaji dengan flensa dudukan (21) dan flensa penjepit (19).

- Tekan dan tahan tombol pengunci poros (4).

- Kencangkan sekrup pengencang (18) dengan kunci L (17) ke arah ➋. Torsi pengencangan sebaiknya sebesar 6–9 Nm yang sesuai dengan putaran kekuatan tangan sebesar ¼ putaran.