# 安装/更换圆锯锯片

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。手如果接触锯片可能被割伤。

- 千万不可以使用研磨片充当刀具。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。

##

更换刀具时最好以马达箱朝下的方式竖起电动工具。

- 按压主轴锁定键(4)并按住。

- 待主轴完全静止后，才可以使用主轴锁定键(4)。否则可能会损坏电动工具。

- 用内六角扳手(17)将夹紧螺栓(18)朝旋转方向➊旋出。

- 翻回摆动防护罩(11)并固定住。

- 将夹紧法兰(19)和锯片(20)从带固定法兰的电锯主轴(21)上取下。

##

本说明书的末端，有锯刀的一览表。

##

更换刀具时最好以马达箱朝下的方式竖起电动工具。

- 清洁锯片(20)和所有待安装的夹紧件。

- 翻回摆动防护罩(11)并固定住。

- 将锯片(20)放到带固定法兰的电锯主轴(21)上。锯齿的切割方向（锯片上的箭头方向）与防护罩(15)上的旋转方向箭头必须一致。

- 放上夹紧法兰(19)并将夹紧螺栓(18)朝旋转方向➋拧紧。请注意带固定法兰的电锯主轴(21)和夹紧法兰(19)的安装位置是否正确。

- 按压主轴锁定键(4)并按住。

- 用内六角扳手(17)将夹紧螺栓(18)朝旋转方向➋拧紧。拧紧力矩约为6–9牛米，相当于手动拧紧四分之一周。