# Установка/смена пильного диска

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному полотну может привести к травме.

- Ни в коем случае не применяйте шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.

- Нажимайте на кнопку фиксации шпин‌деля (4) только при остановленном шпин‌деле. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (17) зажимной винт (18) в направлении вращения ➊.

- Откиньте маятниковый защитный кожух (11) назад и крепко держите его.

- Снимите прижимной фланец (19) и пильный диск (20) со шпинделя пилы с опорным фланцем (21).

##

Обзор рекомендуемых пильных полотен Вы найдете в конце настоящего руководства.

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Очистите пильный диск (20) и все монтируемые зажимные детали.

- Откиньте маятниковый защитный кожух (11) назад и крепко держите его.

- Установите пильный диск (20) на шпиндель пилы с опорным фланцем (21). Направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе (15).

- Установите зажимной фланец (19) и вкрутите зажимной винт (18) в направлении вращения ➋. Следите за правильным монтажным положением шпинделя пилы с опорным фланцем (21) и зажимным фланцем (19).

- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.

- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (17) зажимной винт (18) в направлении вращения ➋. Момент затяжки должен составлять 6–9 Н·м, что соответствует затяжке от руки плюс ¼ оборота.