# Data teknis

Mesin gergaji tangan bundar |  | GKS 140
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Input daya nominal | W | 1400
Kecepatan idle terukur | min-1 | 6200
Kedalaman pemotongan maks. dengan diameter mata gergaji 184 mm
Dengan sudut mitre 0° | mm | 64
Dengan sudut mitre 45° | mm | 45
Penguncian spindel |  | ●
Dimensi pelat dasar | mm | 290 x 150
Diameter mata gergaji maks./min. | mm | 184
Ketebalan bilah baja maks. | mm | 2,0
Lubang dudukan | mm | 20
BeratA) | kg | 3,7
Tingkat perlindungan |  | / II

A)

  Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Saat perkakas listrik dihidupkan, pe‌nu‌run‌an tegangan dalam jaringan listrik untuk waktu yang pendek dapat terjadi. Gangguan pada perangkat lainnya dapat terjadi saat kondisi jaringan tidak menguntungkan. Gangguan tidak akan terjadi apabila impedansi jaringan berada di bawah 1,539 Ohm.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.