# Nxjerrja e pluhurit/ashklave

Pluhuri nga materiale të tilla si boja me bazë plumbi, disa lloje druri, minerale dhe metali mund të jenë të dëmshëm për shëndetin. Prekja ose thithja e pluhurave mund të shkaktojë reaksione alergjike dhe/ose sëmundje të frymëmarrjes tek përdoruesi ose tek njerëzit pranë.
Disa pluhura si pluhuri i lisit ose i ahut konsiderohen kancerogjene, veçanërisht në kombinim me aditivë për trajtimin e drurit (kromat, konservues druri). Materiali që përmban asbest mund të përpunohet vetëm nga specialistë.

- Nëse është e mundur, përdorni një sistem për nxjerrjen e pluhurit që është i përshtatshëm për materialin.
- Sigurohuni që vendi i punës të jetë i ajrosur mirë.
- Rekomandohet të vishni një maskë respiratore me filtër të klasës P2.

Ju lutemi, vini re rregulloret e zbatueshme në vendin tuaj për materialet që do të përpunohen.

- Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës. Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.

## Montoni përshtatësin e thithjes (shih figurën E)

Fusni përshtatësin e thithjes (25) në nxjerrësin e çipit (14), derisa të klikojë në vend.Siguroni gjithashtu përshtatësin e thithjes (25) me vidën (26).

Tek përshtatësi i thithjes (25) mund të lidhet një zorrë thithëse me diametër 35 mm.

- Përshtatësi i thithjes nuk duhet të instalohet pa lidhur një sistem thithës i jashtëm. Përndryshe, kanali i thithjes mund të bllokohet.

- Asnjë qese pluhuri nuk mund të lidhet me përshtatësin e thithjes. Përndryshe, sistemi i thithjes mund të bllokohet.

Për të siguruar thithje optimale, përshtatësi i thithjes (25) duhet të pastrohet rregullisht.