# Технички податоци

Рачна кружна пила |  | GKS 140
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Номинална јачина | W | 1400
Номинален број на вртежи во празен од | min–1 | 6200
Макс. длабочина на сечење со дијаметар на сечилото за пила 184 mm
при агол на косо сечење од 0° | mm | 64
при агол на косо сечење од 45° | mm | 45
Блокада за вретеното |  | ●
Димензии на основната плоча | mm | 290 x 150
Макс./мин. дијаметар на сечилото за пила | mm | 184
Макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 2,0
Отвор за прифатот | mm | 20
ТежинаA) | kg | 3,7
Класа на заштита |  | / II

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Процесот на вклучување создава краткотрајно паѓање на напонот. Неповолните мрежни услови може да предизвикаат пречки кај другите уреди. При електрични импенданси помали од 1,539 омови нема пречки.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.