# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

## Monter l'adaptateur d'aspiration (voir figure E)

Enfoncez l’adaptateur d’aspiration (25) sur l’éjecteur de copeaux (14) jusqu’au clic. Sécurisez l’adaptateur d’aspiration (25) avec la vis (26).

Il est possible de raccorder à l’adaptateur d’aspiration (25) un flexible d’aspiration d’un diamètre de 35 mm.

- L’adaptateur d’aspiration ne doit pas être monté si aucune aspiration externe n'est raccordée. Le canal d’aspiration risque sinon d’être obturé.

- Ne pas raccorder un sac à poussières sur l’adaptateur d’aspiration. Le système d’aspiration risque sinon d’être obturé.

Nettoyez l’adaptateur d’aspiration (25) à intervalles réguliers afin d’assurer une bonne récupération des poussières.