# A körfűrészlap behelyezése/kicserélése

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

- A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt. A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.

- Semmiképpen se használjon betétszerszámként csiszolótárcsákat.

- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban és az elektromos kéziszerszámon megadott adatoknak és amelyeket az EN 847‑1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőnek találtak.

##

Az elektromos kéziszerszámot a szerszámcseréhez a legcélszerűbb a motorház frontoldalára fektetni.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a (4) orsó-reteszelő gombot.

- A (4) tengely reteszelőgombot csak teljesen nyugalmi állapotban lévő fűrészorsó esetén szabad megnyomni. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.

- Csavarja ki a (17) belső hatlapos kulccsal az ➊ forgásirányban a (18) szorítócsavart.

- Forgassa vissza a (11) lengő védőburkolatot és tartsa ebben a helyzetben fogva.

- Vegye le a (19) befogó karimát és a (20) fűrészlapot a befogókarimával ellátott (21) fűrészorsóról.

##

A javasolt fűrészlapok áttekintése ezen útmutató végén található.

##

Az elektromos kéziszerszámot a szerszámcseréhez a legcélszerűbb a motorház frontoldalára fektetni.

- Tisztítsa meg a (20) fűrészlapot és valamennyi felszerelésre kerülő befogó alkatrészt.

- Forgassa vissza a (11) lengő védőburkolatot és tartsa ebben a helyzetben fogva.

- Tegye fel a (20) fűrészlapot a befogókarimával ellátott (21) fűrészorsóra. A fogak vágási irányának (a fűrészlapon található nyíl irányának) meg kell egyeznie a (15) védőburán a forgásirányt jelző nyíl irányával.

- Tegye fel a (19) befogó karimát és csavarja be a (18) szorító csavart a ➋ forgásirányban. Ügyeljen a befogó karimával ellátott (21) fűrészorsó és a (19) szorító karima beépítési helyzetére.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a (4) orsó-reteszelő gombot.

- Húzza meg szorosra a (17) belső hatlapos csavarkulccsal a (18) szorítócsavart a ➋ forgási irányban. A meghúzási nyomaték előírt értéke 6–9 Nm, ez a kézi erővel végrehajtott meghúzásnak plusz ¼ fordulatnak felel meg.