# Mënyrat e funksionimit

##

- Rregulloni thellësinë e prerjes në trashësinë e pjesës së punës. Duhet të jetë e dukshme nën pjesën e punës më pak se lartësia e plotë e dhëmbit.

Lironi levën e tensionit (22). Për një thellësi më të vogël prerjeje, tërhiqeni sharrën nga pllaka bazë (12), për një thellësi më të madhe prerjeje, shtyjeni sharrën drejt pllakës bazë (12). Vendosni dimensionin e dëshiruar në shkallën e thellësisë së prerjes. Shtrëngoni përsëri levën e tensionit (22).

Nëse nuk mund ta rregulloni plotësisht thellësinë e prerjes pasi të keni liruar levën e fiksimit (22), tërhiqeni levën e fiksimit (22) larg sharrës dhe rrotullojeni poshtë. Lëshojeni përsëri levën e fiksimit (22). Përsëriteni këtë proces derisa të mund të rregullohet thellësia e dëshiruar e prerjes.

Pas shtrëngimit të levës së shtrëngimit (22), nëse nuk mund ta rregulloni sa duhet thellësinë e prerjes, tërhiqeni levën shtrënguese (22) larg sharrës dhe rrotullojeni lart. Lëshojeni përsëri levën e fiksimit (22). Përsëriteni këtë proces derisa të fiksohet thellësia e prerjes.

##

Është mirë ta vendosni mjetin elektrik në anën e përparme të kapakut mbrojtës (15).

Lironi vidhat me krahë (6). Ktheni sharrën anash.Vendosni matjen e dëshiruar në shkallë (5). Shtrëngoni përsëri vidhat me krahë (6).

Shënim: Për prerjet me mitra, thellësia e prerjes është më e vogël se vlera e shfaqur në shkallën e thellësisë së prerjes (23).

##

Shenja e prerjes 0° (9) tregon pozicionin e tehut të sharrës kur pritet në kënde të drejta.Shenja e prerjes 45° (8) tregon pozicionin e tehut të sharrës kur bëni një prerje 45°.

Për një prerje të saktë, vendosni sharrën rrethore në pjesën e punës siç tregohet në figurë.Është më mirë të kryeni një prerje provë.