# Montaža/zamena lista kružne testere

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice. Pri dodiru sa listom testere postoji opasnost od povrede.

- Nikako ne upotrebljavajte brusne kolutove kao nastavni alat.

- Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847‑1 i obeleženi na odgovarajući način.

##

Pri zameni alata najbolje je da električni alat postavite na prednju stranu kućišta motora.

- Pritisnite taster za blokadu vretena (4) i držite ga pritisnutim.

- Aktivirajte taster za blokadu vretena (4) samo u stanju mirovanja vretena testere. Električni alat se može inače oštetiti.

- Šestougaonim ključem (17) odvrnite zatezni zavrtanj (18) u smeru okretanja ➊.

- Zaokrenite klateću zaštitnu haubu (11) i držite je čvrsto.

- Skinite zateznu prirubnicu (19) i list testere (20) sa vretena testere sa prihvatnom prirubnicom (21).

##

Pregled preporučenih listova testere naći ćete na kraju ovoga uputstva.

##

Pri zameni alata najbolje je da električni alat postavite na prednju stranu kućišta motora.

- Očistite list testere (20) i sve stezne delove koje treba montirati.

- Zaokrenite klateću zaštitnu haubu (11) i držite je čvrsto.

- Postavite list testere (20) na vreteno testere sa prihvatnom prirubnicom (21). Smer sečenja zuba (smer strelice na listu testere) i strelica smera obrtanja na zaštitnoj haubi (15) moraju da se podudaraju.

- Postavite zateznu prirubnicu (19) i zavrnite zatezni zavrtanj (18) u smeru okretanja ➋. Pazite na pravilan položaj ugradnje vretena testere sa prihvatnom prirubnicom (21) i zatezne prirubnice (19).

- Pritisnite taster za blokadu vretena (4) i držite ga pritisnutim.

- Šestougaonim ključem (17) pritegnite zatezni zavrtanj (18) u smeru okretanja ➋. Zatezni momenat treba da iznosi 6–9 Nm, što odgovara konkretno ¼ obrta.