# รูปแบบการทำงาน

##

- ปรับความลึกการตัดให้เหมาะกับความหนาของชิ้นงาน ฟันเลื่อย‌ควร‌โผล่ยื่น‌ออกมา‌ทาง‌ด้านล่าง‌ของ‌ชิ้นงาน‌น้อยกว่า‌หนึ่ง‌ฟันเต็ม

คลายคันหนีบ (22) ออก สำหรับความลึกการตัดน้อย ให้ดึงเครื่องเลื่อยออกห่างจากแผ่นฐาน (12) สำหรับความลึกการตัดมาก ให้ดันเครื่องเลื่อยเข้าหาแผ่นฐาน (12) ปรับ‌ความลึก‌การตัด‌ที่‌ต้องการ‌ที่‌มาตรา‌ส่วน‌ความลึก‌การตัด ขันคันหนีบ (22) กลับเข้าให้แน่น

เมื่อคลายคันหนีบ (22) แล้ว ยังไม่สามารถปรับความลึกการตัดได้อย่างเต็มที่ ให้ดึงคันหนีบ (22) ออกจากเครื่องเลื่อยและหมุนคันหนีบลงข้างล่าง ปล่อยนิ้วจากคันหนีบ (22) ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนสามารถปรับความลึกการตัดที่ต้องการ

เมื่อยึดคันหนีบ (22) แล้ว ยังไม่สามารถล็อคความลึกการตัดให้แน่นพอ ให้ดึงคันหนีบ (22) ออกจากเครื่องเลื่อยและหมุนคันหนีบขึ้นข้างบน ปล่อยนิ้วจากคันหนีบ (22)ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนความลึกการตัดถูกล็อค

##

ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของกระบังป้องกันใบเลื่อย (15) ลง

คลายสกรูหางปลา (6) เอียงเครื่องเลื่อยไปทางด้านข้าง ปรับขนาดที่ต้องการที่มาตราส่วน (5) ขันสกรูหางปลา (6) กลับเข้าที่ให้แน่น

หมายเหตุ: สำหรับการตัดมุมเอียง จะได้ความลึกการตัดน้อยกว่าค่าที่แสดงบนมาตราส่วนความลึกการตัด (23)

##

เครื่องหมายตัด 0° (9) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัดเป็นมุมฉาก เครื่องหมายตัด 45° (8) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัด 45°

เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำ ให้จับเลื่อยวงเดือนเข้าหาชิ้นงานดังแสดงในภาพ ทางที่ดีที่สุดควรฝึกซ้อมการตัดก่อน