# Lắp/Thay Lưỡi Cưa

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào. Nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.

- Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được sử dụng dĩa mài làm phụ tùng.

- Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.

##

Để thay dụng cụ cắt, tốt nhất là nên đặt máy lên bên bề mặt có vỏ bọc động cơ.

- Nhấn nút khóa trục (4) và nhấn giữ.

- Chỉ cho nút khóa trục hoạt động (4) khi trục cưa đã đứng yên. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

- Dùng chìa vặn sáu cạnh (17) để xoay bu-lông bắt cố định (18) theo hướng xoay ➊ ra ngoài.

- Hãy xoay chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi (11) lùi và giữ chặt.

- Hãy tháo bích kẹp (19) và lưỡi cưa (20) khỏi trục cưa có mặt bích tiếp nhận (21).

##

Bạn sẽ tìm thấy một tổng quan các lưỡi cưa khuyến nghị ở cuối hướng dẫn vận hành.

##

Để thay dụng cụ cắt, tốt nhất là nên đặt máy lên bên bề mặt có vỏ bọc động cơ.

- Làm sạch lưỡi cưa (20) và tất cả bộ phận kẹp cần lắp.

- Hãy xoay chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi (11) lùi và giữ chặt.

- Hãy đặt lưỡi cưa (20) lên trục cưa (21). Hướng cắt của răng (Hướng mũi tên trên lưỡi cưa) và mũi tên hướng xoay trên chắn bảo vệ lưỡi (15) phải khớp.

- Đặt bích kẹp (19) lên và vặn bu-lông bắt cố định vào (18) theo hướng xoay ➋. Hãy chú ý vị trí lắp ráp đúng của trục cưa có mặt bích tiếp nhận (21) và bích kẹp (19).

- Nhấn nút khóa trục (4) và nhấn giữ.

- Dùng chìa vặn sáu cạnh (17) để siết chặt bu-lông bắt cố định (18) theo hướng xoay ➋. Mô-men xoắn phải đạt 6–9 Nm, tương ứng với ¼ vòng chặt vừa tay.