# Dados técnicos

Serra circular manual |  | GKS 140
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1400
Número de rotações em vazio nominal | r.p.m | 6200
Profundidade máx. de corte com diâmetro do disco de serra 184 mm
no ângulo de meia-esquadria 0° | mm | 64
no ângulo de meia-esquadria 45° | mm | 45
Bloqueio do veio |  | ●
Dimensões placa de base | mm | 290 x 150
Diâmetro máx./mín. do disco de serra | mm | 184
Espessura máx. da base do disco | mm | 2,0
Furo central | mm | 20
PesoA) | kg | 3,7
Classe de proteção |  | / II

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Processos de ligação provocam uma breve redução de tensão. Com condições de rede desfavoráveis podem ocorrer danos em outros aparelhos. Com impedâncias de rede inferiores a 1,539 Ohm não se devem esperar falhas.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.