# Vstavljanje/zamenjava žaginega lista krožne žage

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Pri namestitvi žaginega lista nosite zaščitne rokavice. Pri dotiku žaginega lista obstaja nevarnost poškodbe.

- Uporaba brusilnih plošč kot nastavka ni dovoljena.

- Uporabljajte samo žagine liste, ki ustrezajo podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo in na električnem orodju, in ki so preizkušeni po standardu EN 847‑1 ter ustrezno označeni.

##

Pri menjavi žaginega lista je najbolje, da električno orodje položite na čelno stran ohišja motorja.

- Pritisnite gumb za blokado vretena (4) in ga pridržite.

- Tipko za blokado vretena (4) pritiskajte le, ko vreteno žage miruje. V nasprotnem primeru se lahko električno orodje poškoduje.

- S šestrobim ključem (17) odvijte zatezni vijak (18) z vrtenjem v smeri ➊.

- Nihajni zaščitni pokrov (11) pomaknite nazaj in ga pridržite.

- Vpenjalno prirobnico (19) in žagin list (20) snemite z vretena žage s prijemalno prirobnico (21).

##

Pregled žaginih listov, ki jih priporoča proiz‌vaja‌lec, boste našli na koncu navodil.

##

Pri menjavi žaginega lista je najbolje, da električno orodje položite na čelno stran ohišja motorja.

- Očistite žagin list (20) in vse vpenjalne dele, ki jih je treba namestiti.

- Nihajni zaščitni pokrov (11) pomaknite nazaj in ga pridržite.

- Žagin list (20) s prijemalno prirobnico (21) namestite na vreteno žage. Smer žaganja zob (označena s puščico na žaginem listu) in oznaka smeri vrtenja na zaščitnem pokrovu (15) morata biti usklajeni.

- Namestite vpenjalno prirobnico (19) in privijte zatezni vijak (18) v smeri vrtenja ➋. Prepričajte se, da je vreteno žage s prijemalno prirobnico (21) in vpenjalno prirobnico (19) v pravilnem položaju.

- Pritisnite gumb za blokado vretena (4) in ga pridržite.

- S šestrobim ključem (17) privijte zatezni vijak (18) v smeri vrtenja ➋. Zatezni moment naj bo od 6–9 Nm, kar ustreza ročnemu zatezanju z dodatnim ¼ obratom.