# Tekniska data

Handcirkelsåg |  | GKS 140
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 1400
Tomgångsvarvtal vid mätning | v/min | 6200
Max. sågdjup med sågklingediameter 184 mm
vid geringsvinkel 0° | mm | 64
vid geringsvinkel 45° | mm | 45
Spindellåsning |  | ●
Mått fotplatta | mm | 290 x 150
Max./min. sågklingediameter | mm | 184
Max. stambladstjocklek | mm | 2,0
Fästhål | mm | 20
ViktA) | kg | 3,7
Skyddsklass |  | / II

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Start förorsakar kortvariga spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan andra apparater påverkas. Vid nätimpedanser under 1,539 Ohm förekommer inga störningar.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.