# Üzemmódok

##

- A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. A munkadarab alatt egy teljes fogmagasságnál kisebb résznek kell láthatónak lennie.

Lazítsa ki a (22) szorítókart. Egy kisebb vágási mélységhez húzza el a fűrészt messzebb a (12) alaplaptól, nagyobb vágási mélységhez nyomja jobban hozzá a fűrészt a (12) alaplaphoz. Állítsa be a vágási mélység skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a (22) szorító kart.

Ha a (22) szorító kar kilazítása után a vágási mélységet nem lehet teljesen a kívánt értékre beállítani, húzza el a (22) szorítókart a fűrésztől és forgassa azt lefelé. Engedje ismét el a (22) szorító kart. Ismételje meg ezt az eljárást, amíg be nem lehet állítani a kívánt vágási mélységet.

Ha a (22) szorító kar kilazítása után a vágási mélységet nem lehet kielégítő mértékben rögzíteni, húzza el a (22) szorítókart a fűrésztől és forgassa azt felfelé. Engedje ismét el a (22) szorító kart. Ismételje meg ezt az eljárást, amíg be nem lehet rögzíteni a vágási mélységet.

##

Az elektromos kéziszerszámot a legcélszerűbb a (15) védőbúra frontoldalára fektetni.

Lazítsa ki a szárnyascsavarokat (6). Fordítsa oldalra a fűrészt. Állítsa be a skálán (5) a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a szárnyascsavarokat (6).

Megjegyzés: Sarokvágások esetén a tényleges vágási mélység kisebb, mint a (23) vágási mélység skálán kijelzett érték.

##

A (9) 0° vágás jelölés a fűrészlap helyzetét mutatja a derékszögű vágásokhoz. A (8) 45° vágás jelölés a fűrészlap helyzetét mutatja a 45°-os vágásokhoz.

Egy pontos vágáshoz a körfűrészt az ábrán látható módon tegye rá a munkadarabra. A legcélszerűbb egy próbavágást végrehajtani.