# ექსპლუატაციაში ჩაშვება

- გაითვალისწინეთ ძაბვა ელექტრო ქსელში! კვების წყაროს ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს ელექტროხელსაწყოს მონაცემებს ქარხნულ ფირფიტაზე.

## ჩართვა/გამორთვა

- დარწმუნდით, რომ შეგიძლიათ ამომრთველით სარგებლობა, ტარის აშვების გარეშე.

ელექტროხელსაწყოს ჩასართავად ჯერ დააჭირეთ ამომრთველი ბლოკირებას (2), ხოლო შემდეგ დააჭირეთ და გეჭიროთ ამომრთველი (1).

ელექტროხელსაწყოს გამოსართველად აუშვით ამომრთველი (1).

მითითება: უსაფრთხოების მიზნით ამომრთველი (1) ვერ იქნება დაფიქსირებული და მუშაობისას ის უნდა ყოველთვის გეჭიროთ.