# Ара төсемін орнату/ауыстыру

- Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.

- Аралау дискісін орнату кезінде қорғағыш қолғап киіңіз. Аралау дискісіне тигенде жарақат алу қаупі бар.

- Тегістеу шеңберлерін қондырма ретінде пайдаланбаңыз.

- Тек осы пайдалану нұсқаулығында және электр құралында берілген деректерге сәй және EN 847-1 бойынша тексерілген болып тиісті ретте белгіленген аралау дискілерін пайдаланыңыз.

##

Құралды алмастыру үшін электр құралын қозғалтқыш корпусының бүйірлік жағына қойыңыз.

- Шпиндельді бұғаттау түймесін (4) басып, ұстап тұрыңыз.

- Шпиндельді бұғаттау түймесін (4) ара шпинделі тоқтап тұрған болса ғана басыңыз. Әйтпесе электр құралын зақымдауыңыз мүмкін.

- Алты қырлы дөңбек кілтпен (17) қысқыш бұранданы (18) ➊ бағытымен бұрап шығарыңыз.

- Маятниктік қорғаныш қаптаманы (11) артқа қайырып, берік ұстап тұрыңыз.

- Қысқыш фланецті (19) және ара дискісін (20) тірек фланеці бар ара шпинделінен (21) шығарып алыңыз.

##

Ұсынылатын дискілерге шолуды осы пайдалану нұсқаулығының соңында табуға болады.

##

Құралды алмастыру үшін электр құралын қозғалтқыш корпусының бүйірлік жағына қойыңыз.

- Ара дискісін (20) және барлық орнатылатын қыспа бөлшектерді тазалаңыз.

- Маятниктік қорғаныш қаптаманы (11) артқа қайырып, берік ұстап тұрыңыз.

- Ара дискісін (20) тірек фланеці бар ара шпинделіне (21) орнатыңыз. Тістердің кесу бағыты (ара дискісіндегі көрсеткі бағыты) қорғаныш қаптамадағы (15) бағыт көрсеткісімен бірдей болуы керек.

- Қысқыш фланецті (19) орнатыңыз және қысқыш бұранданы (18) ➋ бағытымен бұрап бекітіңіз. Тірек фланеці бар ара шпинделінің (21) және қысқыш фланецтің (19) орнату күйі дұрыс болуын қадағалаңыз.

- Шпиндельді бұғаттау түймесін (4) басып, ұстап тұрыңыз.

- Алты қырлы дөңбек кілтпен (17) қысқыш бұранданы (18) ➋ бағытымен бұрап бекітіңіз. Тарту моменті 6–9 Нм құрауы керек, бұл қолмен бұрау мен ¼ айналымға сәйкес келеді.