# Käyttötavat

##

- Mukauta sahaussyvyys työkappaleen paksuuteen. Työkappaleen alla tulisi terää näkyä korkeintaan täysi hammaskorkeus.

Avaa kiristysvipu (22). Säädä sahaussyvyys pienemmäksi vetämällä sahaa poispäin pohjalevystä (12), säädä sahaussyvyys suuremmaksi painamalla sahaa pohjalevyä (12) kohden. Aseta haluttu mitta sahaussyvyysasteikkoon. Kiristä kiristysvipu (22) jälleen.

Jos et pysty säätämään sahaussyvyyttä täydellisesti kiristysvivun (22) vapauttamisen jälkeen, vedä kiristysvipua (22) poispäin sahasta ja käännä se alas. Vapauta kiristysvipu (22) jälleen. Toista tämä toimenpide, kunnes haluttu sahaussyvyys on asennettavissa.

Jos et pysty lukitsemaan sahaussyvyyttä riittävästi kiristysvivun (22) kiristämisen jälkeen, vedä kiristysvipua (22) poispäin sahasta ja käännä se ylös. Vapauta kiristysvipu (22) jälleen. Toista toimenpiteet, kunnes sahaussyvyys on lukittu

##

Sähkötyökalu on paras asettaa suojuksen (15) päätypuolta vasten.

Avaa siipiruuvit (6). Kallista sahaa sivusuunnassa. Säädä haluttu mitta asteikkoon (5). Kiristä siipiruuvit (6).

Huomautus: jiirisahauksissa sahaussyvyys on pienempi kuin sahaussyvyysasteikolla (23) näytetty arvo.

##

Sahausmerkki 0° (9) näyttää terän sijainnin kohtisuorassa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (8) näyttää terän sijainnin 45°:n sahauksessa.

Mittatarkkaa sahausta varten tulee pyörösaha asettaa työkappaleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa koesahaus.