# Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

## Montere støvsugeradapter (se bilde E)

Skyv støvsugeradapteren (25) på sponutkastet (14) til den låses. Fest støvsugeradapteren (25) i tillegg med skruen (26).

En støvsugerslange med diameter på 35 mm kan kobles til støvsugeradapteren (25).

- Støvsugeradapteren må ikke monteres uten tilkoblet eksternt avsug. Det kan føre til at sugekanalen tilstoppes.

- Det må ikke kobles en støvsekk til støvsugeradapteren. Det kan føre til tilstopping av avsugssystemet.

Rengjør støvsugeradapteren (25) jevnlig for å sikre optimal sugeeffekt.