# Teknik veriler

Daire testere |  | GKS 140
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Giriş gücü | W | 1400
Nominal boştaki devir sayısı | dev/dak | 6200
184 mm testere bıçağı çapında maks. kesme derinliği
0° gönye açısında | mm | 64
45° gönye açısında | mm | 45
Mil kilidi |  | ●
Taban levhası ölçüleri | mm | 290 x 150
Maks./Min. testere bıçağı çapı | mm | 184
Maks. bıçak kalınlığı | mm | 2,0
Bağlama deliği | mm | 20
AğırlıkA) | kg | 3,7
Koruma sınıfı |  | / II

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Açma işlemleri kısa süreli gerilim düşüşlerine neden olur. Elverişsiz şebeke koşullarında diğer cihazlar olumsuz yönde etkilenebilir. 1,539 Ohm'dan daha küçük şebeke empedanslarında arıza görülmez.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.