# Mocowanie/wymiana tarczy pilarskiej

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic ochronnych. Przy kontakcie z tarczą pilarską istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

- W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz szlifierskich jako narzędzi roboczych.

- Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie, których parametry są zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i na elektronarzędziu, oraz takie, które zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy EN 847-1 i są odpowiednio oznakowane.

##

W celu wymiany narzędzia roboczego najlepiej jest położyć elektronarzędzie na przedniej części obudowy silnika.

- Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (4) i przytrzymać w tej pozycji.

- Przycisk blokady wrzeciona (4) wolno naciskać tylko przy nieruchomym wrzecionie. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektronarzędzia.

- Za pomocą klucza sześciokątnego (17) wykręcić śrubę mocującą (18), obracając ją w kierunku ➊.

- Odchylić osłonę (11) i mocno ją przytrzymać.

- Zdjąć kołnierz (19) i tarczę (20) z wrzeciona z kołnierzem mocującym (21).

##

Lista zalecanych tarcz znajduje się na koń‌cu niniejszej instrukcji obsługi.

##

W celu wymiany narzędzia roboczego najlepiej jest położyć elektronarzędzie na przedniej części obudowy silnika.

- Oczyścić tarczę (20) i wszystkie elementy mocujące.

- Odchylić osłonę (11) i mocno ją przytrzymać.

- Założyć tarczę (20) na wrzeciono z kołnierzem mocującym (21). Kierunek cięcia zębów (wskazany przez strzał‌kę umieszczoną na tarczy) musi być zgod‌ny z kierunkiem wskazywanym przez strzał‌kę, umieszczoną na pokrywie ochronnej (15).

- Założyć kołnierz (19) i wkręcić śrubę mocującą (18), obracając ją w kierunku ➋. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe położenie wrzeciona z kołnierzem mocującym (21) i kołnierza (19).

- Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (4) i przytrzymać w tej pozycji.

- Za pomocą klucza sześciokątnego (17) dokręcić śrubę mocującą (18), obracając ją w kierunku ➋. Moment dokręcania powinien wynosić 6–9 Nm, co odpowiada mocnemu dokręceniu ręką plus dodatkowo ¼ obrotu.