# Moduri de funcţionare

##

- Reglaţi adâncimea de tăiere în funcţie de grosimea piesei de prelucrat. Sub piesa de prelucrat ar trebui să se poată vedea mai puţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.

Slăbiţi pârghia de strângere (22). Pentru o adâncime de tăiere mai mică, trageţi ferăstrăul de pe placa de bază (12), iar pentru o adâncime de tăiere mai mare, apăsaţi ferăstrăul pe placa de bază (12). Reglaţi cota dorită pe scala adâncimilor de tăiere. Strângeţi din nou ferm pârghia de strângere (22).

Dacă la desfacerea pârghiei de strângere (22) nu puteţi regla complet adâncimea de tăiere, trageţi pârghia de strângere (22) de la ferăstrău şi rabataţi-o în jos. Eliberaţi din nou pârghia de strângere (22). Repetaţi această procedură până când devine posibilă reglarea adâncimii de tăiere dorite.

Dacă la strângerea pârghiei de strângere (22) nu puteţi fixa corespunzător adâncimea de tăiere, trageţi pârghia de strângere (22) de la ferăstrău şi rabataţi-o în sus. Eliberaţi din nou pârghia de strângere (22). Repetaţi această procedură până când este fixată adâncimea de tăiere.

##

Este recomandat să aşezaţi scula electrică pe latura frontală a capacului de protecţie (15).

Desfiletează şuruburile-fluture (6). Basculaţi ferăstrăul în lateral. Reglaţi cota dorită pe scala (5). Înfiletează ferm la loc şuruburile-fluture (6).

Observaţie: În cazul tăierilor de îmbinare pe colţ, adâncimea de tăiere este mai mică decât valoare afişată pe scala adâncimilor de tăiere (23).

##

Marcajul de tăiere la 0° (9) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea în unghi drept. Marcajul de tăiere la 45° (8) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea la 45°.

În vederea tăierii la dimensiuni exacte, aşezaţi ferăstrăul circular pe piesa de prelucrat, conform figurii. Este recomandat să efectuaţi o tăiere de probă.