# ხერხის დისკის დაყენება/გამოცვლა

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

- სახერხი დისკის მონტაჟისას ჩაისვით დამცავი ხელთათმანები. სახერხ დისკათ შეხებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმები.

- აკრძალული სახერხი დისკსი გამოყენება დამატებითი ინსტრუმენტის სახით.

- გამოიყენეთ მხოლოდ სახერხი დისკები პარამეტრებით, რომლებიც მითითებულია ამ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში და ელექტროხელსაწყოზე, რომელიც გამოცდილია EN 847‑1 - ის შესაბამისად და გააჩნია შესაბამისი აღნიშვნა.

##

სამუშაო ინსტრუმენტის გამოსაცვლელად ელექტროხელსაწყო დადეთ ძრავის კორპუსის ტორსულ მხარეზე.

- დააჭირეთ შპინდელის ფიქსირების ღილაკს (4) და გეჭიროთ დაჭერილი.

- დააჭირეთ შპინდელის ფიქსაციის ღილაკს (4) მხოლოდ ხერხის შპინდელის სრული გაჩერების შემდეგ. სხვაგვარად ელექტროხელსაწყო შესაძლოა დაზიანდეს.

- მჭიდროდ მოქაჩეთ ექვსწახნაგა-გასაღებით (17) მომჭერი ხრახნი (18) ბრუნვის ➊ მიმართულებით.

- გადახსენით ქანქარა დამცავი ბუდე (11) უკან და მყარად გეჭიროთ.

- მოხსენით მომჭერი მილტუჩი (19) და სახერხი დისკი (20) საყრდენი მილტუჩით ხერხის შპინდელს (21).

##

რეკომენდირებული სახერხი დისკების მიმოხილვა მოყვნილია მოცემული სახელმძღვანელოს ბოლოს.

##

სამუშაო ინსტრუმენტის გამოსაცვლელად ელექტროხელსაწყო დადეთ ძრავის კორპუსის ტორსულ მხარეზე.

- გაწმინდეთ სახერხი დისკი (20) და ყველა მონტირებადი მოსაჭერი დეტალი.

- გადახსენით ქანქარა დამცავი ბუდე (11) უკან და მყარად გეჭიროთ.

- დააყენეთ სახერხი დისკი (20) საყრდენი მილტუჩით ხერხის შპინდელზე (21). კბილანების ჭრის მიმართულება (ისარი სახერხ დისკზე) უნდა შეესაბამებოდეს ისრის მიმართულებას დამცავ გარსაცმზე (15).

- დააყენეთ მომჭერი მილტუჩი (19) და მოუჭირეთ (18) ბრუნვის ➋ მიმართულებით. ყურადღება მიაქციეთ საყრდენი მილტუჩით (21) და მომჭერი მილტუჩით ხერხის შპინდელის პოზიციას (19).

- დააჭირეთ შპინდელის ფიქსირების ღილაკს (4) და გეჭიროთ დაჭერილი.

- მჭიდროდ მოქაჩეთ ექვსწახნაგა-გასაღებით (17) მომჭერი ხრახნი (18) ბრუნვის ➋ მიმართულებით. მოჭერის მომენტი უნდა იყოს 6–9 ნმ, რაც შეესაბამება ხელით მოჭერას პლიუს ¼ ბრუნი.