# Të dhënat teknike

Sharrë dore rrethore |  | GKS 140
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1400
Shpejtësia e vlerësuar boshe | min–1 | 6200
Thellësia maks. e prerjes me diametër tehu të sharrës 184 mm
në kënd të pjerrët 0° | mm | 64
në kënd të pjerrët 45° | mm | 45
Bllokimi i boshtit |  | ●
Përmasat e diskut bazë | mm | 290 x 150
Diametri maks./min. i tehut të sharrës | mm | 184
Trashësia maks. e diskut kryesor | mm | 2,0
Vrima e marrjes | mm | 20
PeshaA) | kg | 3,7
Klasa e mbrojtjes |  | / II

A)

  Pesha pa linjën e lidhjes në rrjet dhe pa spinën e rrjetit

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Proceset e ndezjes prodhojnë rënie afatshkurtra të tensionit.Nëse kushtet e rrjetit janë të pafavorshme, pajisjet e tjera mund të preken.Nuk pritet asnjë ndërhyrje me impedancat e rrjetit më të vogla se 1,539 Ohm.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.