# Načini delovanja

##

- Globino rezanja prilagodite debelini obdelovanca. Pod obdelovancem se lahko vidi manj kot ena širina zoba žaginega lista.

Sprostite vpenjalno ročico (22). Za manjšo globino rezanja povlecite žago stran od osnovne plošče (12), za večjo globino rezanja potisnite žago proti osnovni plošči (12). Na skali globine rezov nastavite želeno mero. Vpenjalno ročico (22) ponovno zategnite.

Če po sprostitvi vpenjalne ročice (22) globine reza ne morete povsem nastaviti, povlecite vpenjalno ročico (22) z žage in jo obrnite navzdol. Nato vpenjalno ročico (22) znova spustite. Po potrebi ponavljajte postopek tako dolgo, da je moč nastaviti želeno globino reza.

Če po zategovanju vpenjalne ročice (22) globine reza ne morete dovolj fiksirati, povlecite vpenjalno ročico (22) z žage in jo obrnite navzgor. Nato vpenjalno ročico (22) znova spustite. Po potrebi postopek ponavljajte tako dolgo, da fiksirate globino reza.

##

Najbolje je, če električno orodje položite na čelno stran zaščitnega pokrova (15).

Odvijte krilna vijaka (6). Žago zasukajte vstran. Na skali (5) nastavite želeno mero. Krilna vijaka (6) znova zategnite.

Opomba: pri zajeralnih rezih je globina reza manjša od prikazane vrednosti na skali za globino reza (23).

##

Rezalna oznaka 0° (9) prikazuje položaj žaginega lista pri pravokotnem rezu. Rezalna oznaka 45° (8) prikazuje položaj žaginega lista pri rezu pod kotom 45°.

Za izdelavo reza točno po meri postavite krožno žago na obdelovanec, kot je prikazano na sliki. Najbolje, da opravite poskusni rez.