# تركيب/استبدال نصل المنشار الدائري

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. يؤدي ملامسة نصل المنشار إلی تشكل خطر الإصابة بجروح.

- لا تستخدم أقراص التجليخ كعدد شغل أبدا.

- استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی الجهةالجبهية لهيكل المحرك من أجل استبدال العدد.

- اضغط على زر تثبيت محور الدوران (4) واحتفظ به مضغوطا.

- اضغط زر تثبيت محور الدوران (4) فقط عندما يكون محور دوران المنشار متوقفا عن الحركة. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

- باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (17) أدر لولب الشد (18) في اتجاه الدوران ➊ لفكه.

- اقلب غطاء الوقاية المتأرجح (11) إلی الخلف وأمسك به بإحكام.

- اخلع فلانشة الشد (19) وشفرة المنشار (20) من بريمة المنشار مع فلانشة التثبيت (21).

##

تجد في نهاية هذا الدليل عرضا عاما لأنصال المنشار الموصى بها.

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی مقدمة هيكل المحرك من أجل استبدال العدد.

- نظف شفرة المنشار (20) وجميع قطع الشد المطلوب تركيبها.

- اقلب غطاء الوقاية المتأرجح (11) إلی الخلف وأمسك به بإحكام.

- قم بتركيب شفرة المنشار (20) على بريمة المنشار مع فلانشة التثبيت (21). يجب أن يتطابق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم علی نصل المنشار) مع سهم اتجاه الدوران علی الغطاء الواقي (15).

- قم بتركيب فلانشة التثبيت (19) وقم بربط لولب الشد (18)في اتجاه الدوران ➋. احرص على وضع التثبيت الصحيح لبريمة المنشار مع فلانشة التثبيت (21) وفلانشة الشد (19).

- اضغط على زر تثبيت محور الدوران (4) واحتفظ به مضغوطا.

- باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (17) اربط لولب الشد (18) في اتجاه الدوران ➋. ينبغي أن يبلغ عزم الربط 6–9 نيوتن متر، وهذا يماثل إحكام الربط اليدوي بالإضافة إلى ¼ لفة.