# 작동 모드

##

- 작업물의 두께에 맞춰 절단 깊이를 조절하십시오. 작업물 아래로 톱날의 톱니가 한 개 이상 보이면 안 됩니다.

클램핑 레버 (22) 를 푸십시오. 절단 깊이가 얕은 경우에는 밑판 (12) 에서 톱을 당겨 빼내고, 절단 깊이가 깊은 경우 톱을 밑판 (12) 쪽으로 누르십시오. 원하는 수치를 절단 깊이 눈금자로 맞춥니다‌. 클램핑 레버 (22) 를 다시 조이십시오.

클램핑 레버 (22) 를 푼 후 절단 깊이를 완벽하게 조정할 수 없는 경우, 톱에서 클램핑 레버 (22) 를 빼낸 후 아래쪽으로 젖히십시오. 클램핑 레버 (22) 에서 다시 손을 떼십시오. 원하는 절단 깊이로 맞추어질 때까지 이 과정을 반복하십시오.

클램핑 레버 (22) 를 조인 후 절단 깊이를 충분하게 고정할 수 없는 경우, 톱에서 클램핑 레버 (22) 를 당겨 빼낸 후 위쪽으로 젖히십시오. 클램핑 레버 (22) 에서 다시 손을 떼십시오. 절단 깊이가 고정될 때까지 이 과정을 반복하십시오.

##

전동공구는 안전반 (15) 의 앞쪽으로 놓는 것이 가장 좋습니다.

날개 나사 (6) 를 푸십시오. 톱을 측면으로 젖히십시오. 눈금 (5) 에서 원하는 치수를 설정하십시오. 날개 나사 (6) 를 다시 조이십시오.

지침: 마이터 절단 작업을 할 경우 절단 깊이는 절단 깊이 눈금자 (23) 에 나와있는 수치보다 적습니다.

##

절단 표시 0° (9) 는 직각으로 절단할 때의 톱날 위치를 나타냅니다. 절단 표시 45° (8) 는 45°로 절단할 때의 톱날 위치를 나타냅니다.

정확한 절단을 하려면 원형 톱을 그림에 나와있는 것처럼 작업물에 올려보십시오. 제일 좋은 방법은 우선 시험 절단을 해보십시오.