# البيانات الفنية

منشار دائري يدوي |  | GKS 140
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 FB3 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1400
عدد اللفات اللاحملي المقدر | لفة/دقيقة | 6200
أقصى عمق قطع مع نصل منشار بسمك 184 مم
مع زاوية شطب مائلة 0° | مم | 64
مع زاوية شطب مائلة 45° | مم | 45
قفل محور الدوران |  | ●
أبعاد صفيحة القاعدة | مم | 290 x ‏150
أقصى/أدنى قطر لشفرة المنشار | مم | 184
سمك الشفرة الفولاذية الأقصی | مم | 2,0
ثقب الحضن | مم | 20
الوزنA) | كجم | 3,7
فئة الحماية |  | / II

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

تتسبب عمليات التشغيل في انخفاضات في الجهد لفترات قصيرة. في حالة الظروف غير المناسبة لشبكة الكهرباء قد تحدث أضرار بأجهزة أخرى. في حالة وجود مقاومة بالشبكة أقل من 1,539 أوم فليس من المتوقع حدوث اختلالات.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.