# Montage/changement de la lame de scie

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

- Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie. Lors d’un contact avec la lame de scie, il y a un risque de blessures.

- N’utilisez jamais de roues abrasives comme accessoire de travail.

- N’utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d’utilisation et sur l’outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847‑1 et qui disposent du marquage correspondant.

##

Pour changer de lame, le mieux est de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du carter moteur.

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et maintenez-le enfoncé.

- N’actionnez la touche de blocage de broche (4) que lorsque la broche d’entraînement est à l’arrêt. L’outil électroportatif risque sinon d’être endommagé.

- Dévissez avec la clé mâle pour vis à six pans creux (17) la vis de serrage (18) dans le sens de rotation ➊.

- Rabattez vers l’arrière le capot de protection à mouvement pendulaire (11) et tenez-le fermement.

- Retirez le flasque de serrage (19) et la lame (20) de la broche avec le flasque porte-lame (21).

##

Vous trouverez une vue d’ensemble des lames de scie recommandées à la fin de cette notice d’utilisation.

##

Pour changer de lame, le mieux est de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du carter moteur.

- Nettoyez la lame de scie (20) et toutes les pièces de fixation.

- Rabattez vers l’arrière le capot de protection à mouvement pendulaire (11) et tenez-le fermement.

- Placez la lame de scie (20) sur la broche avec flasque porte-lame (21). Le sens de coupe des dents (direction de la flèche sur la lame de scie) et la flèche indiquant le sens de rotation sur le capot de protection (15) doivent coïncider.

- Placez le flasque de serrage (19) et vissez la vis de serrage (18) dans le sens de rotation ➋. Veillez à bien positionner la broche avec flasque porte-lame (21) et le flasque de serrage (19).

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et maintenez-le enfoncé.

- À l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (17), serrez la vis de serrage (18) dans le sens de rotation ➋. Le couple de serrage doit être de 6 à 9 Nm, ce qui correspond à un serrage manuel plus ¼ de tour.