# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

## Pornirea/Oprirea

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionaţi mai întâi piedica de pornire (2), iar apoi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (1) şi menţineţi-l apăsat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (1).

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, comutatorul de pornire/oprire (1) nu poate fi blocat, ci trebuie să fie menţinut apăsat fără întrerupere în timpul funcţionării ferăstrăului.