# Tekniske data

Håndrundsav |  | GKS 140
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 1400
Nominelt omdrejningstal, ubelastet | o/min | 6200
Maks. snitdybde med savklingediameter 184 mm
Ved geringsvinkel 0° | mm | 64
Ved geringsvinkel 45° | mm | 45
Spindellås |  | ●
Dimensioner grundplade | mm | 290 x 150
Maks./min. savklingediameter | mm | 184
Maks. stamklingetykkelse | mm | 2,0
Holdeboring | mm | 20
VægtA) | kg | 3,7
Kapslingsklasse |  | / II

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Tilkoblingsprocesser bevirker kortvarige spændingsfald. Ved ugunstige netbetingelser kan andre apparater påvirkes negativt. Ved netimpedanser under 1,539 ohm forventes ingen forstyrrelser.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.