# Modos de operación

##

- Adapte la profundidad de corte al espesor de la pieza de trabajo. La hoja de sierra no deberá sobresalir más de un diente de la pieza de trabajo.

Suelte la palanca de apriete (22). Para una profundidad de corte más pequeña, tire de la sierra alejándola de la placa base (12), para una mayor profundidad de corte más grande empuje la sierra hacia la placa base (12). Ajuste la medida deseada en la escala de profundidad de corte. Apriete de nuevo firmemente la palanca de apriete (22).

Si no puede ajustar por completo la profundidad de corte después de soltar la palanca de fijación (22), retire la palanca de fijación (22) de la sierra y gírela hacia abajo. Suelte de nuevo la palanca de fijación (22). Repita este proceso hasta conseguir que sea ajustable la profundidad de corte deseada.

Si no puede fijar suficientemente la profundidad de corte después de apretar la palanca de fijación (22), retire la palanca de fijación (22) de la sierra y gírela hacia arriba. Suelte de nuevo la palanca de fijación (22). Repita este proceso, hasta que quede fija la profundidad de corte

##

Lo mejor es colocar la herramienta eléctrica en la cara frontal de la caperuza protectora (15).

Suelte los tornillos de mariposa (6). Incline lateralmente la sierra. Ajuste la medida deseada en la escala (5). Atornille de nuevo firmemente los tornillos de mariposa (6).

Indicación: Para cortes a inglete, la profundidad de corte es menor que el valor indicado en la escala de profundidad de corte (23).

##

La marca de corte 0° (9) muestra la posición de la hoja de sierra en caso de corte rectangular. La marca de corte 45° (8) muestra la posición de la hoja de sierra en caso de corte de 45°.

Para obtener un pieza con las medidas correctas, alinee la sierra respecto al trazo según se muestra en la figura. Se recomienda realizar un corte de prueba.