# 安裝／更換圓鋸片

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 安裝鋸片時務必戴上防護手套。手如果接觸鋸片可能被割傷。

- 不得使用砂輪片作為切割工具。

- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

##

更換刀具時最好以馬達機體正面朝下的方式豎起電動工具。

- 按壓主軸鎖止鍵 (4) 不要放開。

- 待電鋸主軸完全靜止後，才可以使用主軸鎖止鍵 (4)。否則可能造成電動工具損壞。

- 使用內六角扳手 (17) 將夾緊螺栓 (18) 沿旋轉方向 ➊ 鬆開。

- 將活動防護罩 (11) 往後翻，並讓它保持在這個位置上。

- 從具有配接法蘭的電鋸主軸 (21) 上取下緊固法蘭 (19) 和鋸片 (20)。

##

本手冊最後面另外刊錄了鋸片一覽表。

##

更換刀具時最好以馬達機體正面朝下的方式豎起電動工具。

- 請清潔鋸片 (20) 以及所有即將裝上的緊固件。

- 將活動防護罩 (11) 往後翻，並讓它保持在這個位置上。

- 將鋸片 (20) 裝到具有配接法蘭的電鋸主軸 (21)上。鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭方向）必須與防護罩 (15) 上的旋轉方向指示箭頭一致。

- 裝上緊固法蘭 (19)，並沿旋轉方向 ➋ 旋入夾緊螺栓 (18)。請注意：具有配接法蘭的電鋸主軸 (21) 以及緊固法蘭 (19) 的安裝位置必須正確。

- 按壓主軸鎖止鍵 (4) 不要放開。

- 使用內六角扳手 (17) 將夾緊螺栓 (18) 沿旋轉方向 ➋ 旋緊。旋緊扭力應為 6–9 Nm，即徒手再多轉緊 ¼ 圈。