# การใส่/การเปลี่ยนใบเลื่อย

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตรายเมื่อ‌ติดตั้งใบเลื่อย การ‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย‌จะ‌ทำให้‌บาดเจ็บ‌ได้

- อย่านำ‌จานขัดมาใช้‌เป็น‌เครื่องมือ‌อย่าง‌เด็ดขาด

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

##

เมื่อ‌ต้องการ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌ ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของ‌ที่ครอบ‌มอเตอร์‌ลง

- กดปุ่มล็อคแกน (4) และกดค้างไว้

- กดปุ่มล็อคแกน (4) เมื่อใบเลื่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (17) ขันโบลท์ยึด (18) ออกโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➊

- กระดกกระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ (11) ไปด้านหลังและจับไว้ให้แน่น

- ถอด‌น๊อตยึด (19) และใบเลื่อย (20) ออกจากแกนเครื่องพร้อมน๊อตรอง (21)

##

กรุณาดูภาพรวมของใบเลื่อยที่แนะนำในตอนท้ายของคู่มือการใช้งาน

##

เมื่อ‌ต้องการ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌ ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของ‌ที่ครอบ‌มอเตอร์‌ลง

- ทำความสะอาดใบเลื่อย (20) และชิ้นส่วนยึดหนีบที่จะติดตั้งทั้งหมด

- กระดกกระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ (11) ไปด้านหลังและจับไว้ให้แน่น

- สวมใบเลื่อย (20) เข้าบนแกนเครื่องพร้อมน๊อตรอง (21) ทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) และทิศทางหมุนของลูกศรที่แสดงบนกระบังป้องกันใบเลื่อย (15) ต้องชี้ไปทางเดียวกัน

- ประกอบน๊อตยึด (19) และขันโบลท์ยึด (18) เข้าโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➋ ตรวจสอบให้แกนเครื่องพร้อมน๊อตรอง (21) และน๊อตยึด (19) อยู่ในตำแหน่งประกอบที่ถูกต้อง

- กดปุ่มล็อคแกน (4) และกดค้างไว้

- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (17) ขันโบลท์ยึด (18) เข้าให้แน่นโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➋ แรงบิดการขันควรอยู่ระหว่าง 6–9 นิวตันเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับการหมุนด้วยมือจนตึงบวก ¼ รอบ