# Tehnični podatki

Ročna krožna žaga |  | GKS 140
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nazivna moč | W | 1400
Nazivno število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 6200
Najv. globina reza s premerom žaginega lista 184 mm
Pri zajeralnem kotu 0° | mm | 64
Pri zajeralnem kotu 45° | mm | 45
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne plošče | mm | 290 x 150
Najv./najm. premer žaginega lista | mm | 184
Najv. debelina osnovne plošče | mm | 2,0
Notranji premer žaginega lista | mm | 20
TežaA) | kg | 3,7
Razred zaščite |  | / II

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Ob vklopu električnega orodja napetost za kratek čas pade. Če električno omrežje ni brezhibno, lahko to negativno vpliva na druga orodja. Pri impedancah omrežja, nižjih od 1,539 Ohm, naj ne bi prihajalo do motenj.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.