# Hút Dăm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

- Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

## Lắp bộ thích ứng hút (xem hình E)

Hãy gắn bộ thích ứng hút (25) lên vít khóa cầu thanh (14) đến khi vào khớp. Hãy cố định bộ thích ứng hút (25) bằng vít (26).

Tại bộ thích ứng hút (25) một ống hút có thể được kết nối với đường kính 35 mm.

- Bộ thích ứng hút không được phép lắp mà không có máy hút bụi ngoài đã kết nối. Nếu không, đường hút có thể bị tắc ngẽn.

- Tại bộ thích ứng hút không được phép kết nối túi chứa bụi. Nếu không, hệ thống hút có thể bị tắc ngẽn.

Để đảm bảo sự hút được tốt nhất, bộ phận hút (25) ghép nối phải được làm sạch thường xuyên.