# Mode pengoperasian

##

- Sesuaikan kedalaman pemotongan dengan ketebalan benda kerja. Mata gergaji hanya boleh melampaui bagian bawah dari benda kerja maksimal setinggi satu gigi.

Lepaskan tuas pengencang (22). Untuk kedalaman pemotongan yang lebih kecil, tarik gergaji dari pelat dasar (12), untuk kedalaman pemotongan yang lebih besar, tekan gergaji ke arah pelat dasar (12). Setel ukuran yang diinginkan pada skala kedalaman pemotongan. Kencangkan kembali tuas pengencang (22).

Jika setelah melepaskan tuas pengencang (22) Anda tidak dapat menyesuaikan kedalaman pemotongan sepenuhnya, tarik tuas pengencang (22) dari gergaji dan ayunkan ke bawah. Lepaskan kembali tuas pengencang (22). Ulangi proses ini hingga kedalaman pemotongan yang diinginkan dapat disetel.

Jika setelah mengencangkan tuas pengencang (22) Anda tidak dapat mengatur kedalaman pemotongan dengan baik, tarik tuas pengencang (22) dari gergaji dan ayunkan ke atas. Lepaskan kembali tuas pengencang (22). Ulangi proses ini hingga kedalaman pemotongan dapat diatur

##

Perkakas listrik sebaiknya diletakkan pada bagian depan dari kap pelindung (15).

Lepaskan baut kupu-kupu (6). Gerakkan mesin gergaji ke samping. Atur ukuran yang diinginkan pada skala (5). Kencangkan kembali baut kupu-kupu (6).

Catatan: Kedalaman pemotongan lebih kecil dari nilai yang ditampilkan pada skala kedalaman pemotongan (23).

##

Tanda pemotongan 0° (9) menunjukkan posisi mata gergaji pada pemotongan persegi. Tanda pemotongan 45° (8) menunjukkan posisi pada mata gergaji pemotongan 45°.

Untuk melakukan pemotongan yang tepat, dekatkan mesin gergaji bundar pada benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Sebaiknya lakukan uji coba pemotongan terlebih dulu.