# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

## Avvio/arresto

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per la messa in funzione dell’elettroutensile, azionare dapprima il dispositivo di blocco (2) e successivamente premere e l’interruttore di avvio/arresto (1) e tenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (1).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (1) non può essere bloccato, ma deve invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.