# Date tehnice

Ferăstrău circular manual |  | GKS 140
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Putere nominală | W | 1400
Turaţie nominală în gol | rot/min | 6200
Adâncimea maximă de tăiere cu un diametru de 184 mm al pânzei de ferăstrău
la un unghi de înclinare de 0° | mm | 64
la un unghi de înclinare de 45° | mm | 45
Dispozitiv de blocare a axului |  | ●
Dimensiuni placă de bază | mm | 290 x 150
diametru maxim/minim al pânzei de ferăstrău | mm | 184
Grosime maximă a corpului pânzei de ferăstrău | mm | 2,0
Orificiu de prindere | mm | 20
GreutateA) | kg | 3,7
Clasa de protecţie |  | / II

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Procedurile de conectare generează căderi de tensiune de scurtă durată. În cazul unei alimentări nefavorabile de la reţeaua electrică, pot fi afectate şi alte aparate. Dacă impedanţele de reţea sunt mai mici de 1,539 ohmi, nu se prefigurează defecţiuni.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.