# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

## Montaggio dell’adattatore di aspirazione (vedere fig. E)

Inserire l’adattatore di aspirazione (25) sull’espulsione trucioli (14) facendolo scattare in posizione. Fissare l’adattatore di aspirazione (25) anche con la vite (26).

All’adattatore di aspirazione (25) si può collegare un tubo di aspirazione da 35 mm di diametro.

- L’adattatore di aspirazione non può essere montato senza sistema di aspirazione esterno collegato. In caso contrario vi è il pericolo di intasare il canale di aspirazione.

- All’adattatore di aspirazione non può essere collegato alcun sacchetto raccoglipolvere. In caso contrario il sistema di aspirazione può intasarsi.

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, l’adattatore di aspirazione (25) deve essere pulito regolarmente.