# მუშაობის რეჟიმი

##

- დაარეგულირეთ ხერხვის სიღრმე ნამზადის სისქეზე.. ნამზადის ქვეშიდან უნდა ჩანდეს კბილანის სიდიდის მინიმუმ ნახევარი.

აუშვით მოჭერის რიჩაგი (22). ხერხვის ნაკლები სიღრმისთვის ხერხეთ საყრდენი ფილის საწინააღმდეგო მიმართულებით (12); ხერხვის მეტი სიღრმისთვის – საყრდენი ფილის მიმართულებით (12). დააყენეთ საჭირო მნიშვნელობა ხერხვის სიღრმის შკალაზე . ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ მომჭერ რიჩაგს (22).

თუ ვერ ახერხებთ სრულად დააფიქსიროთ ხერხვის სიღრმე მომჭერი რიჩაგის აშვების შემდეგ (22), მოქაჩეთ მომჭერი რიჩაგი (22) ხერხვის საწინააღმდეგო მხარეზე და მოატრიალეთ ის. ისევ აუშვით მომჭერი რიჩაგი (22). გაიმეორეთ ეს მოქმედებები, სანამ ხერხვის საჭირო სიღრმე არ დაყენდება.

თუ ვერ ახერხებთ დააფიქსიროთ ხერხვის სიღრმე მომჭერი რიჩაგის დაფიქსირების შემდეგ (22), მოქაჩეთ მომჭერი რიჩაგი (22) ხერხვის მხარეზე და მოატრიალეთ ის. ისევ აუშვით მომჭერი რიჩაგი (22). გაიმეორეთ ეს მოწმედებები, სანამ ხერხვის სიღრმე არ დაფიქსირდება.

##

მოათავსეთ ელექტროხელსაწყო დამცავი გარსაცმის ტორსულ მხარეზე. (15).

მოუშვით ფრთების სამაგრი ხრახნები (6). დახარეთ ხერხი გვერდზე. დააყენეთ საჭირო მნიშვნელობა შკალაზე (5). ისევ მოქაჩეთ ქანჩყურიანი ხრახნები (6).

მითითება: ცერი ხერხვისას მისი სიღრმე მნიშვნელობაზე ნაკლებია, რომელიც გამოსახულია ხერხვის სიღრმის შკალაზე (23).

##

ხერხვის ხაზის ნიშნული 0° (9) აჩვენებს სახერხი დისკის მდგომარეობას სწორი კუთხით ხერხვისას . ხერხვის ხაზის ნიშნული 45° (8) აჩვენებს სახერხი დისკის მდგომარეობას 45° კუთხით ხერხვისას.

ზუსტი ნახერხის მისაღებად დააყენეთ დისკური ხერხი ნამზადზე გამოსახულების შესაბამისად. შეასრულეთ საცდელი ხერხვა.