# Nasazení/výměna pilového kotouče

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.

- V žádném případě nepoužívejte jako nasazovací nástroj brusné kotouče.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (4) a držte ho stisknuté.

- Aretační tlačítko vřetena (4) ovládejte, jen když je vřeteno pily zastavené. Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

- Klíčem na vnitřní šestihran (17) vyšroubujte upínací šroub (18) ve směru ➊.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (11) a pevně ho přidržte.

- Sejměte upínací přírubu (19) a pilový kotouč (20) z vřetena pily s unášecí přírubou (21).

##

Přehled doporučených pilových kotoučů naleznete na konci tohoto návodu.

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Vyčistěte pilový kotouč (20) a všechny montované upínací díly.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (11) a pevně ho přidržte.

- Nasaďte pilový kotouč (20) na vřeteno pily s unášecí přírubou (21). Směr záběru zubů (směr šipky na pilovém kotouči) a šipka směru otáčení na ochranném krytu (15) musí souhlasit.

- Nasaďte upínací přírubu (19) a našroubujte upínací šroub (18) ve směru ➋. Dbejte na správnou polohu vřetena pily s unášecí přírubou (21) a upínací příruby (19).

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (4) a držte ho stisknuté.

- Klíčem na vnitřní šestihran (17) utáhněte upínací šroub (18) ve směru ➋. Utahovací moment má být 6–9 Nm, což odpovídá ručnímu utažení plus ¼ otáčky.